{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["报价表","材质、制作工艺及技术参数要求表","供应商服务要求表","技术规格偏离表","年度招标供应商资质要求"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"投标单位填写-供应商名称："]
["商品名称","商品规格","包装","单位","响应品牌","响应型号","单价（元）","偏离描述"]
["多点大号购物袋","590mm*(360+200)mm*0.027mm",1000,"个"]
["多点中背心袋510*(300+150)*0.027m","510mm*(300+150)mm*0.027mm",2000,"个"]
["购物袋B(大号)","59cm*36cm+20cm*0.027mm",1500,"个"]
["购物袋G","51cm*30cm+15cm*0.027mm",2000,"个"]
["QS卷装袋(大)","28cm*47cm*0.011mm",24,"kg"]
["QS卷装袋(小)","23cm*35cm*0.011mm",24,"kg"]
["QS打孔卷装袋(大)","28cm*47cm*0.011mm",24,"kg"]
["QS打孔卷装袋(小)","23cm*35cm*0.011mm",24,"kg"]
["雨伞袋-A","12cm*65cm*2.66g",15,"kg"]
["雨伞袋-B","12cm*36cm*1.5g",15,"kg"]
["PE自封袋","14.8cm*（18+4）cm*0.015mm",100,"个"]
["PE自封袋","12.5cm*（16+4）cm*0.015mm",100,"个"]
["PE自封袋","9cm*（10+4）cm*0.015mm",100,"个"]
["一次性塑料围裙","54cm*120cm",500,"个"]
["一次性手套自用(个)",1,100,"个"]
["一次性双层纸口罩（个）",1,100,"个"]
["一次性无纺布口罩",1,1,"个"]
["透明真空袋4","430mm*600mm*0.10mm",100,"个"]
["蔬菜OPP包装袋4","(25+3)cm*22cm*0.04mm",1,"个"]
["蔬菜OPP包装袋5","(30+3)cm*22cm*0.04mm",1,"个"]
["蔬菜OPP包装袋6","(40+3)cm*22cm*0.04mm",1,"个"]
["蔬菜OPP包装袋1","35cm*10cm*0.04mm",1,"个"]
["蔬菜OPP包装袋2","45cm*10cm*0.04mm",1,"个"]
["蔬菜OPP包装袋3","63cm*10cm*0.04mm",1,"个"]
["生鲜网袋","35cm",1000,"个"]
["生鲜网袋纽扣",1,1,"套"]
["中号PE白垃圾袋","700mm*800mm*0.03mm",1000,"个"]

{"sheet":"材质、制作工艺及技术参数要求表","index":1,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,2,3],[2,4,2,6],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[22,2,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["卷装袋、生鲜蔬菜袋、雨伞袋、自封袋等材质及制作要求表"]
["招标方要求",{"$nulls":3},"投标单位填写-供应商名称："]
["技术项目要求详细描述（由招标方填写）",{"$nulls":3},"对招标要求响应情况具体描述："]
["名称","规格","材质要求","材料、制作、工艺要求","材料响应描述","材料、制作、工艺要求响应描述","偏离描述"]
["多点大号购物袋","590mm*(360+200)mm*0.027mm","100%HDPE料，背心袋，双面3色铜版印刷","3色铜版双面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色;包装：100个/扎，15扎/袋,共1500个，重量15+ 0.2g，承重：8Kg;尺寸公差：长+0.5cm，宽+0.5cm;产品全部采用塑料外包装，要求包装牢靠，无破损，应有以下中文标注：\n产品名称、型号、数量、厂名、厂址及其它符号等\n"]
["多点中背心袋510*(300+150)*0.027m","510mm*(300+150)mm*0.027mm","100%HDPE料，背心袋，双面3色铜版印刷","3色铜版双面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色;包装：100个/扎，20扎/袋,共2000个，重量：10.4+ 0.2g，承重：6Kg;尺寸公差：长+0.5cm，宽+0.5cm,产品全部采用塑料外包装，要求包装牢靠，无破损，应有以下中文标注：\n产品名称、型号、数量、厂名、厂址及其它符号等\n"]
["购物袋B(大号)","59cm*36cm+20cm*0.027mm","100%HDPE料，背心袋，双面3色铜版印刷","3色铜版双面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色;包装：100个/扎，15扎/袋,共1500个，重量15+ 0.2g，承重：8Kg;尺寸公差：长+0.5cm，宽+0.5cm;产品全部采用塑料外包装，要求包装牢靠，无破损，应有以下中文标注：\n产品名称、型号、数量、厂名、厂址及其它符号等\n"]
["购物袋G","51cm*30cm+15cm*0.027mm","100%HDPE料，背心袋，双面3色铜版印刷","3色铜版双面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色;包装：100个/扎，20扎/袋,共2000个，重量：10.4+ 0.2g，承重：6Kg;尺寸公差：长+0.5cm，宽+0.5cm,产品全部采用塑料外包装，要求包装牢靠，无破损，应有以下中文标注：\n产品名称、型号、数量、厂名、厂址及其它符号等\n"]
["QS卷装袋(大)","28cm*47cm*0.011mm","100%HDPE料，平口袋","单色铜版单面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色；底端不打孔。包装：12卷/袋,约690个，纸芯重:约53克/个，重量：3.75+ 0.02g ;产品承重：(1)静态：5kg承重，晃动5次封底完好。(2)动态：4kg承重下平稳走动100米不穿底。成品合格率：≥996‰ 尺寸公差：长+0.5cm，宽+0.5cm\n"]
["QS卷装袋(小)","23cm*35cm*0.011mm","100%HDPE料，平口袋","                                 单色铜版单面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色；底端不打孔。包装：12卷/袋,约1176个，纸芯重:约36克/个，重量：1.83+ 0.02g\n产品承重：(1)静态：2.5kg承重，晃动5次封底完好。(2)动态：1.5kg承重下平稳走动100米不穿底。成品合格率：≥996‰ 尺寸公差：长+0.5cm，宽+0.5cm\n\n"]
["QS打孔卷装袋(大)","28cm*47cm*0.011mm","100%HDPE料，平口袋","单色铜版单面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色；底端打2个孔。包装：12卷/袋,约690个，纸芯重:约53克/个，重量：3.75+ 0.02g ;产品承重：(1)静态：5kg承重，晃动5次封底完好。(2)动态：4kg承重下平稳走动100米不穿底。成品合格率：≥996‰ 尺寸公差：长+0.5cm，宽+0.5cm\n"]
["QS打孔卷装袋(小)","23cm*35cm*0.011mm","100%HDPE料，平口袋","                                             单色铜版单面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色；底端打2个孔。包装：12卷/袋,约1176个，纸芯重:约36克/个，重量：1.83+ 0.02g\n产品承重：(1)静态：2.5kg承重，晃动5次封底完好。(2)动态：1.5kg承重下平稳走动100米不穿底。成品合格率：≥996‰ 尺寸公差：长+0.5cm，宽+0.5cm\n\n"]
["雨伞袋-A","12cm*65cm*2.66g","100%HDPE料，平口袋","单色铜版单面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色"]
["雨伞袋-B","12cm*36cm*1.5g"]
["PE自封袋","14.8cm*（18+4）cm*0.015mm","100%HDPE料，自封袋","上面带手撕封口胶，单色铜版单面印刷，清晰，无明显色差，胶带粘贴不脱色"]
["PE自封袋","12.5cm*（16+4）cm*0.015mm"]
["PE自封袋","9cm*（10+4）cm*0.015mm"]
["一次性塑料围裙","54cm*120cm"]
["一次性手套自用(个)",1]
["一次性双层纸口罩（个）",1]
["一次性无纺布口罩",1]
["透明真空袋4","430mm*600mm*0.10mm"]
["蔬菜OPP包装袋4","(25+3)cm*22cm*0.04mm","100%BOPP","自封口,光身,防爆边袋,每袋2列每列4个直径1cm孔"]
["蔬菜OPP包装袋5","(30+3)cm*22cm*0.04mm",null,"自封口,光身,防爆边袋,每袋2列每列4个直径1cm孔"]
["蔬菜OPP包装袋6","(40+3)cm*22cm*0.04mm",null,"自封口,光身,防爆边袋,每袋2列每列4个直径1cm孔"]
["蔬菜OPP包装袋1","35cm*10cm*0.04mm",null,"平口,光身,防爆边袋,每袋2列每列3个直径1cm孔"]
["蔬菜OPP包装袋2","45cm*10cm*0.04mm",null,"平口,光身,防爆边袋,每袋2列每列4个直径1cm孔"]
["蔬菜OPP包装袋3","63cm*10cm*0.04mm",null,"平口,光身,防爆边袋,每袋2列每列4个直径1cm孔"]
["生鲜网袋","35cm"]
["生鲜网袋纽扣",1]
["中号PE白垃圾袋","700mm*800mm*0.03mm"]

{"sheet":"供应商服务要求表","index":2,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,2,0],[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["供应商服务要求表"]
["服务项目","招标方要求","投标单位填写-供应商名称："]
[null,"项目要求详细描述","供应商对招标要求响应描述：","偏离描述"]
["赠送条款","无"]
["免费质保期","无"]
["交货期和交货地点","订单生成后7天内送货；人人乐各分公司配送中心和各门店"]
["响应时间","采用订单方式订货，要求订单生成后7天内送货，如未按时间送达，每拖延一天，将按订单金额的5%违约赔付，在账款中进行扣除。"]
["付款","月结45天"]
["售后服务","具备全国大型连锁零售业相关服务经验，不退货，质量问题可换货"]
["服务费标准","运输服务费2％,质量保证金2万元/全国。"]
["成品合格率","≥996‰"]
["认证标准","请填写具体标准"]
["包装","产品全部采用塑料外包装，要求包装牢靠，无破损，应有以下中文标注：产品名称、型号、数量、厂名、厂址及其它符号等。"]

{"sheet":"技术规格偏离表","index":3,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["技术规格偏离表"]
["投标单位全称："]
["序号","名称","招标文件条款要求","招标规格","招标型号","偏离","说明"]
[]
[]
[]
[]
["说明：如投标文件与招标文件要求一致，可说明无偏离。"]

{"sheet":"年度招标供应商资质要求","index":4,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,5,10],[5,11,7,11],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[10,0,10,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                           供应商资质要求表"]
["自用品年度招标供应商资质要求"]
["招标项目：2019年全国各门店需求的卷装袋、生鲜蔬菜袋、雨伞袋、自封袋等"]
["投标单位全称："]
["联系人、电话、邮箱："]
["供应商基本要求（品类根据各类设备选择以下资质项目，并填写具体要求。如需增加资质项目，加在“备注栏”",{"$nulls":10},"备注"]
[null,"企业注册资金要求（万元）","企业员工人数要求","年销售额要求","市场占有率要求","企业经营面积要求","企业成立时间要求","主要检测设备要求","主要生产产品要求","研发人员要求","认证资质要求"]
[]
["招标方要求","＞100万　","　＞20人","＞500万　","投标单位日产量不得低于10吨",null,null,"吹膜机不少于10台，铜版印刷机不少于5台　",null,"＞2　","　具有制造资质；国家或行业要求具备的相关认证资格"]
["投标方填写"]
["投标单位填写注意事项：                                                                                                  按照以上项目填写，不要删除行和列，不需要填写的空白即可。此表以电子版存入优盘与招标资质资料一并提交。"]